| # Histogramkanaal
| Selecteer het histogramkanaal dat u wilt weergeven onder Histogram door de desbetreffende optie in de keuzelijst te selecteren.
| De beschikbare waarden zijn: RGB of Grijs: dit kanaal geeft de helderheid van de afbeeldingsgegevens weer. Rood: dit kanaal geeft de afbeeldingsgegevens van het rode kanaal weer. Groen: dit kanaal geeft de afbeeldingsgegevens van het groene kanaal weer. Blauw: dit kanaal geeft de afbeeldingsgegevens van het blauwe kanaal weer.
| ** Het stuurprogramma van dit apparaat bevat geen functie Histogramkanaal.