| # 이미지 유형
목차 방법 | 원본 이미지 또는 문서를 스캔하는 데 사용할 모드를 지정하십시오. 스캔하는 이미지 유형에 해당하는 스캔 모드를 선택하십시오.
| ###### 스캔하려면 | ###### 이미지 유형 목록에서 다음 항목을 클릭하십시오.
| 텍스트 문서 | 라인아트 B/W
| 텍스트 문서 또는 그림 | 하프톤 B/W
| 회색 음영이 있는 무채색 이미지(흑백 사진) | 회색 256 스케일
| 낮은 색상 해상도의 색상 이미지(그림, 도안, 도표) | 256 컬러
| 높은 색상 해상도의 색상 이미지(컬러 사진, 포스터 등) | 트루 컬러, RGB
사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
트루 컬러, RGB - 이 스캔 모드에서 스캐너는 스캔된 결과 이미지에 있는 모든 점(픽셀)에 대해 24비트(채널 R, G, B당 8비트)의 색상 이미지 정보를 캡처합니다. RGB는 단순히 빨강, 녹색, 파랑을 나타내며, 이는 모든 색상이 빨강, 녹색 및 파랑을 다양하게 혼합하여 만들어지는 색상 모델입니다. 따라서 이 모드를 사용하여 1600만 개 이상의 색상을 생성할 수 있습니다. 트루 컬러, RGB 모드를 선택하면 스캐너에서 우수한 색상 상세물을 얻을 수 있지만, 그 결과 파일을 저장하려면 상당한 양의 디스크 공간이 필요합니다. 256 컬러 - 이 스캔 모드에서 스캐너는 256색만 포함하는 이미지를 생성합니다. 원본 이미지의 색상이 이러한 색상 중 하나와 일치하지 않을 경우, 프로그램은 가장 가까운 색상을 선택하거나 사용 가능한 색상을 사용하여 색상을 시뮬레이션합니다. 256 컬러 모드에서는 스캔된 결과 이미지의 모든 점(픽셀)에 대해 8비트가 필요합니다. 256 컬러 모드를 사용하여 스캔된 이미지를 저장하려면 24비트 트루 컬러 이미지를 저장하는 데 필요한 공간의 약 3분의 1이 필요합니다. 회색 256 스케일 - 이 스캔 모드에서 스캐너는 흑백만 포함하며 실제 회색 음영을 포함하는 이미지를 생성합니다. 회색 스케일 이미지에서 각 픽셀은 더 많은 비트 정보가 인코드되어 있으며 더 많은 음영을 기록하고 표시할 수 있도록 합니다. 사진같은 256 회색 음영을 재생성하려면 스캔된 결과 이미지의 모든 점(픽셀)에 대해 8비트가 필요합니다. 256 회색 스케일 모드를 사용하여 스캔된 이미지를 저장하려면 24비트 트루 컬러 이미지를 저장하는 데 필요한 공간의 3분의 1 정도가 필요합니다. 하프톤 B/W - 이 스캔 모드에서는 스캐너로부터 얻는 이미지가 회색 음영을 나타내는 검은 점 무늬로 나타납니다. 하프톤 이미지는 신문에서 보는 이미지와 비슷합니다. 이러한 이미지는 보통 매우 거칠게 나타납니다. 이 이미지 유형은 각 점(픽셀)에 대해 1비트만 사용하므로(B/W 문서, 라인아트와 같이) 결과 파일 크기는 회색 스케일 또는 색상보다 작습니다. 라인아트 B/W - 이 스캔 모드에서 스캐너는 1비트 라인아트로 이미지를 생성하며 흑백으로만 이미지 세부사항을 표시합니다. 라인아트는 인쇄된 텍스트 또는 펜과 잉크로 그려진 그림에 적합한 모드입니다. 라인아트 B/W 모드를 사용하여 스캔된 이미지를 재생성하려면 각 픽셀에 대해 1비트의 색상 정보만 필요합니다. 이 이미지를 저장하는 데 필요한 공간은 8비트 회색 스케일 이미지를 저장하는 데 필요한 공간의 약 8분의 1입니다.
##### 관련 항목
ScanThru에 대한 작업 옵션 패널 이미지 색상 조정