| # Histogrammkanal
| Um den Farbkanal auszuwählen, der im Bereich Histogrammgraph angezeigt werden soll, wählen Sie das entsprechende Element aus der Dropdown-Liste aus.
| Zur Auswahl stehen: RGB oder Grau — Dieser Kanal zeigt die Luminanz der Bilddaten an. Rot — Dieser Kanal zeigt Bilddaten des roten Kanals an. Grün — Dieser Kanal zeigt Bilddaten des grünen Kanals an. Blau — Dieser Kanal zeigt Bilddaten des blauen Kanals an.
| ** Der Treiber für dieses Gerät verfügt nicht über die Funktion Histogrammkanal.