| # 着色方式
| 要设置处理转换过程中超出色域的颜色的方式，请在着色方式下拉列表中选择所需的值。 选择与正在扫描的图像类型相对应的着色方式。
| ###### 要扫描... | ###### 在着色方式列表中，单击以下项：
| 具有强烈色彩的图片和图像（例如绚丽的日落或光线效果极佳的植物） | 感知
| 具有柔和色调的图片和图像（例如一些画像） | 相对
| 商业图形（图表） | 饱和
| 感知方式 — 此种着色方式试图保留超出色域的颜色间的某些关系，即使会造成色域颜色不准确。如果图像的某种颜色位于颜色范围之外，感知方式将调整图像中的所有颜色，以使图像中每种颜色位于可以调节的范围内。 相对方式 — 此种着色方式试图保留色域颜色间的准确关系，即使这样会除去色域之外的颜色。如果图像中的某种颜色位于颜色范围之外，那么相对方式将图像中的所有颜色调整到可以调节的最接近颜色，而其它所有颜色保留原色。相对方式并不保留白点。 饱和方式 — 此种着色方式会尝试保留已饱和的颜色；当转换为较大的颜色空间的操作中尝试保留计算机图形的颜色纯度时，此功能特别有用。饱和方式可保留图像颜色的饱和度,但会适当地损失色调和亮度。
| ** 该设备的驱动程序并不提供着色方式功能。