| # Canale dell’istogramma
| Per selezionare il canale dell’istogramma da visualizzare nell’area Grafico dell’istogramma, selezionare la voce corrispondente nell’elenco a discesa:
| I valori disponibili sono i seguenti: RGB o Grigio — questo canale mostra la luminositŕ dei dati dell’immagine. Rosso — questo canale mostra i dati dell’immagine appartenenti al canale rosso. Verde — questo canale mostra i dati dell’immagine appartenenti al canale verde. Blu — questo canale mostra i dati dell’immagine appartenenti al canale blu.
| ** Il driver per questo dispositivo non include la funzione Canale dell’istogramma.