| # 色彩對應方式
| 若要在轉換過程中設定處理超出色域圖色彩的方法，請在色彩對應方式下拉式清單中選擇所需的值。 選取所掃描影像類型所對應之色彩對應方式。
| ###### 若要掃描... | ###### 在色彩對應方式清單中，按一下下列項目：
| 色彩較濃的相片及影像 (例如耀眼的日落或光線明亮的插花) | 感知
| 具有柔和色調的相片及影像 (例如內含某些畫像的相片及影像) | 相對
| 商業圖形 (圖表) | 飽和
| 感知方式 — 這種色彩對應方式會嘗試保留超出色域色彩之間的某些關係，即使這會導致色域色彩不精確。如果影像中的某些色彩超出色彩範圍以外，感知方式會將影像中的所有色彩調整為影像中的所有色彩都在可以對應的範圍之內。 相對方式 — 這種色彩對應方式會嘗試保留色域色彩之間幾乎確切的關係，即使這會消除超出色域的色彩。如果影像中的某些色彩超出色彩範圍以外，相對方式可在不改變其他所有色彩的情況下，將影像中的所有色彩調整為可以對應的最接近色彩。相對方式不會保存白點。 飽和方式 — 當轉換為較大的色彩空間時，這種色彩對應方式會嘗試保留飽和的色彩，且在嘗試保留電腦圖形中的色彩純度時，這種方式最有用。飽和方式會在可能損失色度與亮度的情況下保留影像中的色彩飽和度。
| ** 本裝置的驅動程式不提供色彩對應方式功能。