| # Gamma
Table des matières Comment... | Utilisez l'option Gamma pour régler le niveau de gamma pour la totalité de l'image. Ce paramètre modifie les valeurs de tonalité des images numérisées. Pour régler le niveau de gamma d'une image, vous pouvez spécifier une valeur Gamma comprise entre 0.01 et 5.00. Une valeur de gamma supérieure produit une tonalité plus claire des canaux de couleur que vous modifiez.
Faites glisser le curseur pour définir la valeur gamma. Si vous le faites glisser vers la gauche, vous diminuez la valeur gamma et si vous le faites glisser vers la droite, vous l'augmentez. Les modifications apportées à l'aide du curseur sont automatiquement affichées dans le champ d'option correspondant, et inversement. Vous pouvez également utiliser les cases d'incrémentation ou taper une valeur précise dans le champ Gamma pour régler le niveau de gamma de l'image. Pour augmenter la valeur gamma, cliquez sur la flèche pointant vers le haut. Pour diminuer le facteur gamma, cliquez sur la flèche pointant vers le bas. Lorsque vous spécifiez une valeur dans le champ Gamma, tapez une valeur comprise entre 0.01 et 5.00. En général, votre scanner peut vous offrir de bons résultats en utilisant la valeur par défaut 1.
Affichez l'image dans la zone de prévisualisation et effectuez si nécessaire des réglages supplémentaires.
##### Rubriques connexes :
Utilisation de ScanThru Panneau d'options Régler les couleurs d'image Canal