| # Gama
Contenidos Cómo... | Utilice la opción Gama para ajustar la gama de toda la imagen. Esta configuración modifica los valores del tono de las imágenes digitalizadas. Para ajustar la gama de la imagen, puede especificar un valor de Gama entre 0.01 y 5.00. Un mayor valor de gama produce un tono general más claro del canal de color que ajuste.
Arrastre el regulador para configurar el valor de la gama. El nivel de la gama disminuye si se arrastra el regulador a la izquierda, y aumenta si se lo hace a la derecha. Los cambios que se realizan con el regulador se muestran automáticamente en el cuadro correspondiente y viceversa. También puede usar los botones de giro o ingresar un valor determinado en el cuadro Gama para ajustar la gama de la imagen. Para aumentar el valor de la gama, haga clic en la flecha que apunta hacia arriba. Para disminuir el valor de la gama, haga clic en la flecha que apunta hacia abajo. Cuando ingrese un valor en el cuadro Gama, especifique un valor entre 0.01 y 5.00. Por lo general, se obtienen buenos resultados con el escáner cuando se utiliza el valor predeterminado 1.
Si es necesario, visualice la imagen en el cuadro de vista preliminar y haga algunos ajustes adicionales.
##### Temas relacionados:
Trabajar con ScanThru Panel de opciones Ajustar los colores de la imagen Canal