| # Dokumentzufuhr
Inhalt Anleitung | Zum Scannen von Bildern oder Dokumenten können Sie diese auf das Flachbett legen oder die Seiten über den automatischen Vorlageneinzug (AVE) automatisch zuführen.
In der Liste Dokumentzufuhr wird das Gerät angezeigt, das zum Scannen ausgewählt wurde.
Um die Dokumentzufuhr festzulegen, wählen Sie in der Liste Dokumentzufuhr ein Element aus. Zur Auswahl stehen folgende Optionen:
Automatisch – Die Dokumentzufuhr wird automatisch erkannt. Wenn Sie den Modus Automatisch auswählen, wird zuerst der automatische Vorlageneinzug überprüft. Wenn kein automatischer Vorlageneinzug vorhanden ist oder sich im Einzug kein Papier befindet, wird der Scanvorgang über das Flachbett ausgeführt. Flachbett – Das Flachbett wird als Dokumentzufuhr festgelegt. Wenn Sie diesen Modus auswählen, wird das Bild oder Dokument vom Flachbett gescannt. AVE – Der automatische Vorlageneinzug wird als Dokumentzufuhr festgelegt. Wählen Sie diesen Modus aus, um einseitig bedruckte Blätter zu scannen. Wenn Sie AVE als Dokumentzufuhr auswählen, wird das Dokument im automatischen Vorlageneinzug gescannt. Wenn der Einzug leer ist, wird eine Systemmeldung ausgegeben. Legen Sie zum Fortfahren das zu scannende Dokument in den Einzug, und versuchen Sie es erneut. AVE Duplex – Der automatische Vorlageneinzug wird als Dokumentzufuhr festgelegt. Wählen Sie diesen Modus aus, um beidseitig bedruckte Blätter zu scannen. Wenn Sie AVE Duplex als Dokumentzufuhr auswählen, wird das Dokument im automatischen Vorlageneinzug gescannt. Wenn der Einzug leer ist, wird eine Systemmeldung ausgegeben. Legen Sie zum Fortfahren das zu scannende Dokument in den Einzug, und versuchen Sie es erneut. Wählen Sie beim Modus AVE Duplex den entsprechenden Bindungstyp aus, um ordnungsgemäß ausgerichtete Seiten vom Scanner zu erhalten. Wenn die Seiten im Quelldokument im Hochformat ausgerichtet sind (z. B. bei einem Buch oder einer Broschüre), klicken Sie auf Lange Seite. Klicken Sie bei einer Ausrichtung im Querformat (z. B. bei einem Notizbuch) auf Kurze Seite.
##### Siehe auch:
Mit ScanThru arbeiten Optionsbereich Voreinstellungen festlegen