| # Suppression de la marge
Table des matières Comment... | Le filtre Suppression de la marge permet de diminuer l’apparition « d’aberrations chromatiques » dues aux différences de délai d’échantillonnage des capteurs de couleurs rouge, vert et bleu lors de la numérisation du document. Lorsque vous appliquez le filtre Suppression de la marge, l’effet est appliqué à toute l’image et vous ne pouvez pas l’appliquer à une sélection. La Suppression de la marge ne peut être appliquée qu’aux images couleur. Pour appliquer le filtre Suppression de la marge, activez la case à cocher Suppression de la marge. Les parasites d’aberration chromatique sont détectés et supprimés automatiquement.
Affichez l’image dans la zone de prévisualisation et effectuez si nécessaire des réglages supplémentaires.
##### Rubriques connexes :
Utilisation de ScanThru Panneau d’options Personnaliser les paramètres de numérisation Appliquer des filtres