| # Bildfarben anpassen
Inhalt Anleitung | Um die Bildfarben anzupassen, klicken Sie im Optionsbereich auf Einstellungen. Die Registerkarte Einstellungen wird angezeigt. Über die Registerkarte Einstellungen können Sie den Farbtonbereich eines Bildes anpassen:
Helligkeit – Sie können einfache Anpassungen am Farbtonbereich eines Bildes vornehmen. Durch die Helligkeitseinstellung wird der Grad der hellen und dunklen Schattierungen in einem Bild festgelegt. Ein rein weißes Bild weist die maximale Helligkeit auf und ein rein schwarzes Bild die minimale Helligkeit. Die Helligkeit unterscheidet sich vom Kontrast, durch den der Bereich zwischen den hellsten und dunkelsten Schattierungen in einem Bild gemessen wird. Kontrast – Sie können allgemeine Anpassungen am Bild vornehmen. Durch die Kontrasteinstellung wird die Beziehung zwischen hellen und dunklen Bereichen in einem Bild festgelegt. Ein Bild mit hohem Kontrast ist ein Schwarzweißbild ohne Grauschattierungen. Ein Bild mit geringem Kontrast enthält viele Grauschattierungen im mittleren Bereich. Ein Bild mit geringem Kontrast erscheint häufig flach und leblos. Helle Farben – Sie können die Stufe der hellen Farben für das gesamte Bild festlegen. Durch Erhöhen des Wertes der hellen Farben werden die hellen Bereiche im Bild aufgehellt, und durch Verringern des Wertes werden sie abgedunkelt. Dunkle Farben – Sie können die Stufe der dunklen Farben für das gesamte Bild festlegen. Durch Erhöhen des Wertes der dunklen Farben werden die dunklen Bereiche im Bild abgedunkelt, und durch Verringern des Wertes werden sie aufgehellt. Gamma – Sie können den Kontrast für die Grauwerte im mittleren Bereich (oder Mitteltöne) eines Bildes einstellen. Durch Anpassen des Gammawertes für das Bild können Sie die Helligkeitswerte des mittleren Grautonbereichs ändern, ohne die hellen und dunklen Farben zu beeinträchtigen.
Die Anpassungen der Stufen für Helligkeit/Kontrast, Helle Farben/Dunkle Farben und Gamma werden für jeden verfügbaren Farbkanal einzeln vorgenommen:
Bei in einem der Modi 256 Farben oder True Color, RGB gescannten Farbbildern können Sie die Stufen für Helligkeit/Kontrast und Gamma für die Kanäle "Rot", "Grün", "Blau" und "RGB" anpassen. Die am Kanal "RGB" vorgenommenen Anpassungen betreffen jeden der Kanäle "Rot", "Grün" und "Blau". Die Ebenen Helle Farben/Dunkle Farben können nur für den RGB-Kanal angepasst werden. Bei im Modus 256 Graustufen gescannten Bildern können Sie die Stufen für Helligkeit/Kontrast, Helle Farben/Dunkle Farben und Gamma nur für den Kanal "Grau" anpassen. Bei in einem der Modi Grafik, S/W oder Halbton, S/W gescannten Bildern können Sie keine der Einstellungen Helligkeit/Kontrast, Helle Farben/Dunkle Farben oder Gamma anpassen.
Um Anpassungen an einem Farbkanal vorzunehmen, wählen Sie den Kanal in der Liste Kanal aus:
| ###### Vorhaben | ###### Auszuwählendes Element in der Kanalliste
| Anpassen der Stufen für Helligkeit/Kontrast und Gamma für den Kanal "Rot" | Rot
| Anpassen der Stufen für Helligkeit/Kontrast und Gamma für den Kanal "Grün" | Grün
| Anpassen der Stufen für Helligkeit/Kontrast und Gamma für den Kanal "Blau" | Blau
| Anpassen der Stufen für Helligkeit/Kontrast, Helle Farben/Dunkle Farben und Gamma für den Kanal "RGB" | RGB
| Anpassen der Stufen für Helligkeit/Kontrast, Helle Farben/Dunkle Farben und Gamma für den Kanal "Grau" | Grau
Sie können die automatische Farbanpassung verwenden. Bei aktivierter automatischer Farbanpassung werden die Stufen für Helligkeit/Kontrast, Helle Farben/Dunkle Farben und Gamma von ScanThru für alle Farbkanäle automatisch eingestellt. Klicken Sie zum automatischen Anpassen der Stufen für Helligkeit/Kontrast, Helle Farben/Dunkle Farben und Gamma für alle Farbkanäle auf Automatisch.
Sie können auf das Bild auch Farbumkehrung anwenden. Um die Bildfarben umzukehren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Umkehren. Wenn Sie die Bildfarben umkehren, werden alle Werte der Bildfarben in ihr Gegenteil geändert (Schwarz wird z. B. in Weiß geändert).
Für die angewendete Farbumkehrung werden die aktuellen Einstellungen für Helligkeit/Kontrast, Helle Farben/Dunkle Farben und Gamma übernommen.
##### Siehe auch:
Mit ScanThru arbeiten Optionsbereich Bildtyp Farbkanäle