| # 应用滤镜
目录 使用方法 | 模糊滤镜可使图像变得柔和。它可对颜色急剧变化的线条和边缘进行混色处理，并使颜色过渡更流畅。当颜色过渡跨度较大时，可使用此滤镜消除噪点。可使用模糊滤镜对图像进行润色。通过应用模糊滤镜，可以掩饰黑点等小的瑕疵。 清晰度滤镜可用于提供图像的更多细节。它产生的效果与模糊滤镜的效果正好相反。使用清晰度滤镜可以锐化图像轮廓、聚焦图像并提高其清晰度。 去除条纹滤镜可用于去除扫描文档时由于红色、绿色和蓝色传感器的采样时间不同所造成的“色差”现象。 去除网纹滤镜可用于去除从报纸或杂志扫描图像时常出现的虚线或“交叉阴影线”图案（波纹图案）。 去除背景滤镜可用于去除图像的深色或浅色背景。您可以使用去除背景滤镜来统一（执行黑白操作）从报纸扫描图像时的图像背景。
如果您的设备只支持线条稿（黑白）和/或半色调（黑白）模式，则无法应用去除背景、去除网纹和去除条纹滤镜。
如果您的设备不支持 256 色和/或真彩色，RGB 模式，则无法应用去除条纹滤镜。
要应用滤镜，请在选项面板中单击滤镜栏。将出现滤镜选项卡。 可从滤镜选项卡对整幅图像进行模糊、锐化或去除网纹处理，去除条纹效果或背景：
拖动模糊/清晰度滑块以应用模糊或清晰度效果。向左拖动使图像更加模糊。向右拖动使图像更加清晰。若滑块位置居中，则不应用模糊或清晰度滤镜。 选中去除条纹复选框可去除条纹效果。 选中去除网纹复选框可应用去除网纹滤镜。 拖动背景色阶滑块或使用旋转按钮来调整背景色阶以应用去除背景滤镜。背景色阶的值为负数时可去除深色图像背景。背景色阶的值为正数时可去除浅色图像背景。若背景色阶等于零则不去除图像背景。单击自动按钮以自动调整背景色阶。 自动按钮将在预览后启用。
** 若您选择以上滤镜，则扫描速度会低于没有滤镜时的扫描速度。
##### 相关主题：
使用 ScanThru 选项面板 图像类型 颜色通道