| # Afbeeldingskleuren aanpassen
Inhoudsopgave Hoe kan ik... | Als u de kleuren van een afbeelding wilt aanpassen, klikt u in het optievenster op Aanpassen. Het tabblad Aanpassen verschijnt. Op het tabblad Aanpassen kunt u het tintenbereik van de afbeelding aanpassen:
Helderheid: hiermee kunt u het tintenbereik van een afbeelding op een eenvoudige manier aanpassen. De helderheidsinstelling bepaalt het niveau van de lichte en donkere schaduwen in een afbeelding. Een volledig witte afbeelding heeft een maximale helderheid, een volledig zwarte afbeelding heeft een minimale helderheid. Helderheid is niet hetzelfde als contrast. Het contrast is het verschil tussen de donkerste en de lichtste schaduw in een afbeelding. Contrast: hiermee kunt u de afbeelding in zijn geheel aanpassen. De contrastinstelling bepaalt de relatie tussen de lichte en donkere gedeelten van een afbeelding. Een afbeelding met veel contrast is een zwart-witafbeelding zonder grijstinten. Een afbeelding met weinig contrast bevat veel grijstinten uit het middenbereik. Een afbeelding met weinig contrast oogt meestal flets. Highlight: hiermee kunt u het highlightniveau voor de hele afbeelding instellen. Als u het niveau van de highlights verhoogt, worden de lichte gedeelten van de afbeelding lichter. Als u het niveau verlaagt, worden deze gedeelten donkerder. Schaduw: hiermee kunt u het schaduwniveau voor de hele afbeelding instellen. Als u het schaduwniveau verhoogt, worden de donkere gedeelten van de afbeelding donkerder. Als u het niveau verlaagt, worden deze gedeelten lichter. Gamma: hiermee kunt u het contrast instellen dat van invloed is op de grijstinten van een afbeelding uit het middenbereik. Door het gammaniveau aan te passen, kunt u de helderheid van de grijstinten uit het middenbereik aanpassen zonder de schaduwen en highlights te wijzigen.
De aanpassingen van Helderheid/Contrast, Highlight/Schaduw en Gamma worden voor elk afzonderlijk kleurkanaal apart doorgevoerd:
Bij kleurenafbeeldingen die zijn gescand in de modus 256 kleuren of Ware kleuren (RGB), kunt u de instellingen van Helderheid/Contrast en Gamma aanpassen voor de kanalen Rood, Groen, Blauw en RGB. De aanpassingen van het RGB-kanaal zijn van invloed op de kanalen Rood, Groen en Blauw. U kunt de instellingen van Highlight/Schaduw alleen voor het RGB-kanaal aanpassen. Bij afbeeldingen die zijn gescand in de modus 256 grijstinten, geldt dat u de instellingen van Helderheid/Contrast, Highlight/Schaduw en Gamma alleen voor het kleurkanaal Grijs kunt aanpassen. Bij afbeeldingen die zijn gescand in de modus Lijnen Z/W of Halftoon Z/W, geldt dat u geen van de instellingen voor Helderheid/Contrast, Highlight/Schaduw en Gamma kunt aanpassen.
Als u een kleurkanaal wilt aanpassen, selecteert u het kanaal in de lijst Kanaal:
| ###### U wilt: | ###### U klikt in de lijst Kanaal op de volgende optie:
| De instellingen voor Helderheid/Contrast en Gamma aanpassen voor het kanaal Rood | Rood
| De instellingen voor Helderheid/Contrast en Gamma aanpassen voor het kanaal Groen | Groen
| De instellingen voor Helderheid/Contrast en Gamma aanpassen voor het kanaal Blauw | Blauw
| De instellingen voor Helderheid/Contrast, Highlight/Schaduw en Gamma aanpassen voor het RGB-kanaal | RGB
| De instellingen voor Helderheid/Contrast, Highlight/Schaduw en Gamma aanpassen voor het kanaal Grijs | Grijs
U kunt de functie voor automatische kleuraanpassing gebruiken. Als de automatische kleuraanpassing is ingeschakeld, worden de instellingen van Helderheid/Contrast, Highlight/Schaduw en Gamma voor alle kleurkanalen automatisch ingesteld door ScanThru. Klik op Automatisch om de instellingen van Helderheid/Contrast, Highlight/Schaduw en Gamma voor alle kleurkanalen automatisch aan te passen.
U kunt ook kleurinversie toepassen op de afbeelding. Schakel het selectievakje Inverteren in om de kleuren van de afbeelding te inverteren. Als u de kleuren van een afbeelding inverteert, worden alle kleurwaarden gewijzigd in de tegenovergestelde waarden van het kleurenspectrum (zwart wordt bijvoorbeeld wit).
Voor de kleurinversie die op de afbeelding wordt toegepast, worden de huidige instellingen van Helderheid/Contrast, Highlight/Schaduw en Gamma gebruikt.
##### Verwante onderwerpen
Werken met ScanThru Optievenster Beeldtype Kleurkanalen